Amžius: 5+

**Įspėjimas!**

**Kyla pavojus uždusti:** Rinkinyje yra smulkių elementų. Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus.

TE 20268



**360 AQUACROSS**

Išsaugokite šią instrukciją ateičiai, nes joje yra svarbios informacijos.

**ĮSPĖJIMAS!** Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Sudėtyje yra smulkių detalių, kurias galima atskirti ir praryti. Kyla pavojus uždusti. BŪKITE ATSARGŪS: Pasiliekame teisę pakeisti spalvas ir technines detales. PAGAMINTA KINIJOJE. Šiuo „Silverlit Toys Manufaktura Ltd“ pareiškia, kad SK17032 tipo radijo įrenginys atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas paskelbtas šiuo interneto adresu: [www.silverlit.com/a/certyfikat](http://www.silverlit.com/a/certyfikat)

# Baterijų įdėjimas į siųstuvą:

1. - Atidarykite baterijų skyrių.
2. - Baterijas įdėkite pagal teisingą poliškumą + ir –.
3. – Baterijų skyrių uždarykite dangčiu.

# Transporto priemonės akumuliatoriaus įrengimas:

1. - Įsitinkinkite, kad ON/OFF jungiklis yra OFF padėtyje.
2. - Atidarykite baterijų skyrių.
3. – Akumuliatorių prijunkite prie transporto priemonės.
4. - Uždėkite dangtį.

# Paleidimas:

1. - Įjunkite automobilį.
2. - Norėdami pajudinti automobilį pirmyn arba atgal, pastumkite droselio svirtį į priekį arba atgal, arba paspauskite gaiduką (priklausomai nuo modelio).
3. - Norėdami pasukti transporto priemonę į kairę arba į dešinę, pasukite valdymo svirtį į kairę arba į dešinę. Priklausomai nuo modelio, pasukite vairą arba pasukite 2 svirtis priešingomis kryptimis.
4. - Norėdami sustabdyti transporto priemonę, atleiskite droselio svirtį.
5. - Norėdami išgauti geriausią pajėgumą, visada nukreipkite anteną į automobilio pusę.

# Problemų sprendimas :

* Įsitikinkite, kad transporto priemonės maitinimas įjungtas.
* Įsitikinkite, kad siųstuvo ir transporto priemonės baterijos yra pakankamai įkrautos.
* Patikrinkite, ar į siųstuvą ir transporto priemonę įdėtos baterijos yra su tinkama poliarizacija.
* Patikrinkite, ar atstumas tarp siųstuvo ir transporto priemonės neviršija 25 m.
* Tuo pačiu dažniu veikiančios dvi transporto priemonės trukdys viena kitai. Tokiu atveju reikia persikelti į kitą vietą arba bandyti dar kartą vėliau.

# Siųstuvo maitinimas:

DC 3 V / 0.5 W ; 2 x 1,5 V “AAA” / LR03 / AM4

Į rinkinį neįeina.

**Automobilio maitinimas:**

DC 3,7 V / 9W / 500 mAh / Li-ion Battery

Įeina į rinkinį.

įkroviklis:

- Nenaudokite įkroviklio, jei jis buvo kaip nors pažeistas.


-Šį gaminį galima naudoti tik su gamintojo rekomenduojamu įkrovikliu:

Dažnių diapazonas: 2.400 - 2.483 GHz

Didžiausia radijo dažnio galia: <10mW

Šį žaislą galima prijungti tik prie įrangos, pažymėtos vienu iš šių simbolių:

arba



# Sauga:

Eksploatavimo metu vidinė galia elektros grandinėje gali būti gana didelė (pavyzdžiui, sukant 360° kampu). Tokiu atveju apsaugos grandinė išjungs transporto priemonę maždaug 1 minutei. Per šį laiką automobilis nereaguos į siųstuvo signalus. Tai nėra defektas, tačiau saugos priemonė, kuri skirta apsaugoti elektroninę grandinę. Praėjus šiam laikui, automobilis vėl pradės veikti normaliai.

Gaminio veikimą gali trikdyti elektromagnetinis laukas. Tokiu atveju išjunkite ir vėl įjunkite žaislą vadovaudamiesi naudojimo instrukcijoje pateiktomis rekomendacijomis. Jei veikimas nepagerėja, pakeiskite vietą ir žaiskite su žaislu kitoje vietoje.

# Įspėjimas / Apsaugos priemonės:

* Tėveliai, prieš naudodami žaislą pirmą kartą, perskaitykite instrukciją kartu su vaiku.
* Prieš pakeldami transporto priemonę nuo žemės, sustabdykite jį nuotolinio valdymo pultu.
* Žaisdami rankas, plaukus ir drabužius laikykite toliau nuo žaislo.
* Nenaudokite žaislo gatvėje. Venkite susidūrimų su žmonėmis, gyvūnais ir baldais.
* Pastaba. Savo nuožiūra atlikus bet kokį žaislo pakeitimą, uždraustą atitikties deklaracijoje, žaislo garantija anuliuojama.
* Nekiškite laidų į elektros lizdus.
* Su žaislu naudojamas transformatorius arba įkroviklis turi būti reguliariai tikrinamas, ar nepažeistas laidas, kištukas, korpusas ir kitos dalys; jei tokie pažeidimai yra, įrenginio negalima naudoti, kol pažeidimas nebus pašalintas.
* Automobilyje yra nekeičiama baterija.

# Įspėjimai dėl baterijų:

* Nekraukite vienkartinių baterijų.
* Įkraunamas baterijas reikia išimti prieš joms išsikraunant (tik pultas).
* Įkraunamos baterijos turi būti įkraunamos prižiūrint suaugusiesiems.
* Nedėkite skirtingų tipų baterijų ir naujų baterijų nedėkite kartu su senomis (tik pultas).
* Nedėkite skirtingų tipų baterijų arba senų baterijų kartu su naujomis (tik pultas).
* Nedėkite kartu skirtingų šarminių baterijų, standartinių (anglies-cinko) ir įkraunamų baterijų (nikelio-kadmio) – tik pultas.
* Naudokite tik rekomenduojamo tipo baterijas arba lygiaverčius jų pakaitalus.
* Jungdami baterijas atkreipkite dėmesį į jų poliarizaciją (+ ir -).
* Sunaudotas baterijas išimkite iš žaislo (tik pultas).
* Neužspauskite maitinimo gnybtų.

# Techninė priežiūra ir valymas:

* Kai žaislas ilgą laiką nenaudojamas, visada iš jo išimkite baterijas.
* Atsargiai nuvalykite žaislą švaria šluoste.
* Laikykite žaislą toliau nuo šilumos šaltinių.
* Nenardinkite žaislo į vandenį – galite sugadinti elektroninius komponentus.
* Pakeiskite baterijas, kai jos išsenka.
* Žaislą naudokite esant 5–35°C temperatūrai.

Vecums: 5+

**Brīdinājums!**

**Aizrīšanās risks:** Komplektā ietilpst mazi elementi.

Nav paredzēts bērniem līdz 3 gadu vecumam.

TE 20268



**360 AQUACROSS**

Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai, jo tā satur svarīgu informāciju.

**BRĪDINĀJUMS!** Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem. Satur sīkas detaļas, kuras var atdalīt un norīt. Aizrīšanās risks. **ESIET UZMANĪGI:** Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas krāsu un tehniskajās detaļās. **RAŽOTS ĶĪNĀ.** Ar šo Silverlit Toys Manufactory Ltd paziņo, ka radioiekārtas tips SK17032 atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: [www.silverlit.com/a/certyfikat](http://www.silverlit.com/a/certyfikat).

**Bateriju ievietošana raidītājā:**

1. Atveriet akumulatora vāciņu.

2. Ievietojiet baterijas ar pareizu polaritāti.

3. Nostipriniet akumulatora nodalījumu ar vāku.

**Bateriju uzstādīšana transportlīdzeklī:**

1. Pārliecinieties, vai transportlīdzeklis ir izslēgts – poga ir pozīcijā OFF.

2. Atveriet akumulatora vāciņu.

3. Ievietojiet baterijas ar pareizu polaritāti.

4. Nostipriniet akumulatora nodalījumu ar vāku.

**Uzsākšana:**1 - Ieslēdziet automašīnu.  
2 - Lai pārvietotu automašīnu uz priekšu vai atpakaļ, nospiediet akseleratora sviru uz priekšu vai atpakaļ vai nospiediet sprūdu (atkarībā no modeļa).  
3 - Lai pagrieztu transportlīdzekli pa kreisi vai pa labi, pārvietojiet stūres sviru pa kreisi vai pa labi. Atkarībā no modeļa, pagrieziet stūri vai pārvietojiet divas sviras pretējos virzienos.  
4 - Lai apturētu transportlīdzekli, atlaidiet akseleratora sviru.  
5 - Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, vienmēr virziet antenu automašīnas virzienā.

**Problēmu risināšana:**

* Pārliecinieties, ka transportlīdzekļa barošana ir ieslēgta.
* Pārliecinieties, ka raidītāja un transportlīdzekļa baterijas ir pietiekami uzlādētas.
* Pārbaudiet, vai baterijas raidītājā un transportlīdzeklī ir ievietotas ar pareizu polaritāti.
* Pārbaudiet, vai attālums starp raidītāju un transportlīdzekli nepārsniedz 25 metrus.
* Divi vai vairāki transportlīdzekļi ar vienādu frekvenci var savstarpēji traucēt. Šādā gadījumā pārvietojieties uz citu vietu vai mēģiniet vēlreiz pēc brīža**.**



**Raidītāja barošana:**  
DC 3 V / 0,5 W; 2 x 1,5 V “AAA” / LR03 / AM4  
Nav iekļautas komplektā.

**Transportlīdzekļa barošana:**  
DC 3,7 V / 9 W / 500 mAh / Li-ion akumulators  
Iekļauts komplektā.


Lādētājs:

* Nelietojiet lādētāju, ja tas jebkādā veidā ir bojāts.
* Šo produktu drīkst izmantot tikai ar ražotāja ieteikto lādētāju.

Frekvenču diapazons: 2,400 - 2,483 GHz  
Maksimālā radio frekvences jauda: <10 mW

Šo rotaļlietu drīkst pievienot tikai ierīcēm, kurām ir kāds no šiem simboliem:





# Drošība: Lietojot ierīci, iekšējā jauda elektriskajā ķēdē var būt diezgan augsta (piemēram, veicot 360 grādu pagriezienu). Šādā gadījumā drošības ķēde izslēgs transportlīdzekli uz aptuveni 1 minūti. Šajā laikā automašīna nereaģēs uz raidītāja signāliem. Tas nav defekts, bet gan drošības pasākums, kas izstrādāts elektronisko ķēžu aizsardzībai. Pēc šī laika automašīna atsāks normālu darbību.

# Produkta darbību var ietekmēt elektromagnētiskais lauks. Šādā gadījumā izslēdziet rotaļlietu un ieslēdziet to no jauna, ievērojot lietošanas instrukcijas. Ja problēma saglabājas, mainiet rotaļlietas atrašanās vietu un izmantojiet to citur.

# Brīdinājumi / Drošības pasākumi:

# Vecākiem ieteicams kopā ar bērnu izlasīt lietošanas instrukciju pirms rotaļlietas lietošanas pirmo reizi.

# Pirms paceliet transportlīdzekli no zemes, apturiet to, izmantojot tālvadības pulti.

# Spēles laikā netuviniet rokas, matus un apģērba daļas rotaļlietai.

# Nelietojiet rotaļlietu uz ielas. Izvairieties no sadursmēm ar cilvēkiem, dzīvniekiem un mēbelēm.

# Uzmanību! Jebkura rotaļlietas pašrocīga modificēšana, kas nav atļauta atbilstības deklarācijā, noved pie garantijas zaudēšanas.

# Neievietojiet vadus elektrības kontaktligzdās.

# Transformatoru vai lādētāju, kas tiek izmantots kopā ar rotaļlietu, regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts vads, spraudnis, korpuss vai citas detaļas. Bojājumu gadījumā to nedrīkst izmantot, līdz tas ir salabots.

# Transportlīdzeklis satur nenoņemamu akumulatoru.

# Brīdinājumi par baterijām:

# Neuzlādējiet baterijas, kuras nav paredzētas uzlādēšanai.

# Uzlādējamās baterijas ir jāizņem pirms izlādēšanās (attiecas tikai uz pulti).

# Uzlādējamās baterijas jāuzlādē pieaugušo uzraudzībā.

# Nejauciet dažādu veidu baterijas un jaunas baterijas ar vecām (attiecas tikai uz pulti).

# Nejauciet dažādu veidu baterijas un vecās baterijas ar jaunām (attiecas tikai uz pulti).

# Nejauciet sārma baterijas, standarta baterijas (oglekļa-cinka) un akumulatorus (niķeļa-kadmija) – attiecas tikai uz pulti.

# Izmantojiet tikai ieteiktā veida baterijas vai to ekvivalentus.

# Pievienojot baterijas, ievērojiet to polaritāti (+ un -).

# Izņemiet nolietotās baterijas no rotaļlietas (attiecas tikai uz pulti).

# Nenovietojiet strāvas kontaktus īsslēgumā.

# Apkope un tīrīšana:

# Vienmēr izņemiet baterijas no rotaļlietas, ja tā netiek izmantota ilgāku laiku.

# Tīriet rotaļlietu saudzīgi ar tīru lupatiņu.

# Turiet rotaļlietu tālu no siltuma avotiem.

# Neiemērciet rotaļlietu ūdenī – tas var sabojāt elektroniskās detaļas.

# Nomainiet baterijas, kad tās ir izlādējušās.

# Izmantojiet rotaļlietu temperatūrā no 5 līdz 35 grādiem pēc Celsija.

Vanus: 5+

**Hoiatus!**

**Lämbumisoht:** komplekt sisaldab pisiosi.

Ei sobi alla 3-aastastele lastele.

TE 20268



**360 AQUACROSS**

Hoidke juhend ja pakend alles, sest need sisaldavad olulist teavet.

HOIATUS!Ei sobi alla 3-aastastele lastele. Sisaldab pisiosi, mida saab eemaldada ja alla neelata. Esineb lämbumisoht. ETTEVAATUST! Jätame endale endale õiguse teha värvitoonides ja tehnilistes detailides muudatusi. TOODETUD HIINAS. Tootja Silverlit Toys Manufactory Ltd kinnitab käesolevaga, et SK17032-tüüpi raadioseadmed vastavad direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav veebilehel www.silverlit. com/a/certyfikat.

# Patarei paigaldamine saatjasse

1. Avage patareipesa kaas.
2. Paigaldage patareid, jälgides polaarsust + ja –.
3. Katke patareipesa kaanega.

# Sõiduki aku paigaldamine

1. Veenduge, et lüliti ON/OFF on seatud asendisse OFF.

2. Avage akukambri kaas.

3. Ühendage aku sõidukiga.

4. Pange kaas tagasi.

# Start

1. Käivitage sõiduk.

2. Auto edasi või tagasi liigutamiseks liigutage gaasihooba ette või taha või vajutage päästikut (olenevalt mudelist).

3. Sõiduki vasakule või paremale pööramiseks liigutage roolihooba vasakule või paremale. Olenevalt mudelist, keerake rooli või liigutage keeramiseks kahte hooba vastassuundades.

4. Sõiduki peatamiseks vabastage gaasihoob.

5. Parima jõudluse saavutamiseks suunake antenn alati sõiduki poole.

**Veaotsing**

* Veenduge, et sõiduki toide on sisse lülitatud.
* Veenduge, et saatja ja sõiduki patareid on piisavalt laetud.
* Kontrollige, kas saatja ja sõiduki patareid on sisestatud vastavalt polaarsusele.
* Kontrollige, ega saatja ja sõiduki vaheline kaugus ei ületa 25 m.
* Kaks sama sagedusega sõidukit segavad üksteist. Sellisel juhul liikuge teise kohta või proovige hiljem uuesti.

# Saatja toiteallikas:

DC 3 V / 0,5 W; 2 x 1,5 V AAA / LR03 / AM4

Ei ole komplektiga kaasas

**Sõiduki toiteallikas:**

DC 3,7 V / 9 W / 500 mAh / liitiumioonaku

Komplektiga kaasas

**Laadija**

- Ärge kasutage laadijat, kui see on kahjustatud.


- Seda toodet tohib kasutada ainult koos tootja soovitatud laadijaga:

sagedusala vahemik: 2,400–2,483 GHz,

suurim raadiosageduslik võimsus: < 10 mW.

Seda mänguasja saab ühendada ainult seadmega, millel on üks järgmistest sümbolitest:

või



# Ohutus

Kasutamise ajal võib elektriahela sisemine võimsus olla üsna suur (näiteks pööramisel 360 kraadi). Sel juhul lülitab ohutusahel sõiduki umbes 1 minutiks välja. Selle aja jooksul ei reageeri auto saatja signaalidele. See ei ole defekt, vaid ohutusmeede elektroonilise vooluringi kaitsmiseks. Pärast selle aja möödumist jätkab auto normaalset tööd.

Elektromagnetväli võib toote tööd häirida. Sellisel juhul lülitage mänguasi välja ja seejärel uuesti sisse, järgides kasutusjuhendis toodud juhiseid. Kui töö ei parane, muutke asukohta ja mängige mänguasjaga mujal.

# Hoiatused / Ohutusmeetmed

* Lapsevanemad, enne mänguasja esmakordset kasutamist lugege koos lapsega juhendit.
* Enne sõiduki maast üles tõstmist peatage see kaugjuhtimispuldi abil.
* Mängimise ajal hoidke oma käed, juuksed ja riided mänguasjast eemal.
* Ärge kasutage mänguasja tänaval. Vältige kokkupõrkeid inimeste, loomade ja mööbliga.
* Tähelepanu! Mänguasja mis tahes ise muutmine, mis ei ole vastavusdeklaratsioonis lubatud, toob kaasa mänguasja garantii kaotuse.
* Ärge sisestage kaableid pistikupesadesse.
* Koos mänguasjaga kasutatavat trafot või laadijat tuleb regulaarselt kontrollida juhtme, pistiku, korpuse ja muude osade kahjustuste suhtes ning kahjustumise korral ei tohi seda kasutada enne, kui kahjustus on parandatud.
* Sõiduk sisaldab mitte-eemaldatavat akut.

# Hoiatused patareide ja akude kohta

* Ärge laadige mittelaetavaid patareisid.
* Laetavad akud tuleb enne tühjenemist eemaldada (ainult pult).
* Laetavaid akusid tuleb laadida täiskasvanu järelevalve all.
* Ärge segage erinevat tüüpi patareisid ega uusi patareisid vanadega (ainult pult).
* Ärge segage erinevat tüüpi patareisid ega vanu patareisid uutega (ainult pult).
* Ärge segage tavalisi- ja leelispatareisid (tsink-süsinik-) ja akusid (nikkel-kaadmium-) (ainult pult).
* Kasutage ainult soovitatud tüüpi või nendega samaväärseid patareisid.
* Patareide ühendamisel pöörake tähelepanu nende polaarsusele (+ ja -).
* Võtke kasutatud patareid mänguasjast välja (ainult pult).
* Ärge lühistage toiteallika klemme.

# Hooldamine ja puhastamine

* Võtke patareid alati mänguasjast välja, kui seda pikka aega ei kasutata.
* Puhastage mänguasja õrnalt puhta lapiga.
* Hoidke mänguasi soojusallikatest eemal.
* Ärge kastke mänguasja vette – see võib kahjustada elektroonilisi komponente.
* Vahetage patareid välja, kui need on tühjad.
* Kasutage mänguasja temperatuuril 5–35 °C.