
8+



**ĮSPĖJIMAS:**

**Kyla pavojus uždusti:** Rinkinyje yra smulkių elementų. Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus.

Išsaugokite šią instrukciją ateičiai, nes joje yra svarbios informacijos.



Naudoti elektros prietaisai yra antrinės žaliavos – jų negalima mesti į buitinių atliekų konteinerius, nes juose gali būti žmonių sveikatai ir aplinkai pavojingų medžiagų! Prašome aktyviai padėti mums taupiai valdyti gamtos išteklius ir tausoti aplinką, atiduodant panaudotą įrenginį į perdirbamų medžiagų – naudotos elektros įrangos – surinkimo punktą.

Gaminio veikimą gali trikdyti elektromagnetinis laukas. Tokiu atveju išjunkite ir vėl įjunkite žaislą vadovaudamiesi naudojimo instrukcijoje pateiktomis rekomendacijomis. Jei veikimas nepagerėja, pakeiskite vietą ir žaiskite su žaislu kitoje vietoje.



Sunaudotas, pilnai išsikrovusias baterijas ir akumuliatorius būtina išmesti į specialiai pažymėtus konteinerius, pristatyti į specialius atliekų surinkimo punktus arba elektros įrangos pardavėjams.

Gaminys pagamintas pagal 2009/48/EC standartą

**Wiek:** 5 lat +

**Nr TE 20605**

Gamykla „Silverlit Toys Mfy Ltd.“ Rm 1102, 98 Granville

Road, Kaulunas, Honkongas

Tėveliai: prieš panaudodami gaminį pirmą kartą, perskaitykite instrukciją kartu su vaikais.

* Prieš pakeldami valtį, ją sustabdykite nuotolinio valdymo pultu.
* Rankas, plaukus ir drabužius laikykite toliau nuo judančių dalių, kai žaislas veikia.
* Įspėjimas: atlikus bet kokius šio gaminio pakeitimus ar patobulinimus, kurie nėra aiškiai patvirtinti atitinkamame atitikties deklaracijos skyriuje, gali būti panaikintas naudotojui suteiktas leidimas eksploatacijai.
* Jei nėra galimybės įkrauti akumuliatoriaus, išbandykite kitokį maitinimo šaltinį.
* Gaminį galima eksploatuoti tik su pateiktu USB kabeliu.
* Nenaudokite didelės galios maitinimo šaltinio, skirto akumuliatoriui įkrauti (1 A ar daugiau).
* Su žaislu naudojamas transformatorius arba akumuliatoriaus įkroviklis turi būti periodiškai tikrinamas, ar nepažeistas laidas, kištukas, korpusas ir kitos dalys, o jei jie pažeisti, jo negalima naudoti tol, kol pažeidimas nebus pašalintas.
* Nekiškite laidų į elektros lizdus.

**Įspėjimai dėl baterijų:**

* Nekraukite vienkartinių baterijų.
* Akumuliatorius reikia išimti prieš pakrovimą.
* Akumuliatoriai turi būti įkraunami prižiūrint suaugusiesiems.
* Nedėkite skirtingų tipų baterijų arba naujų baterijų kartu su senomis.
* Naudokite tik rekomenduojamo tipo baterijas arba lygiaverčius jų pakaitalus.
* Būtina atsižvelgti į poliškumą + ir –
* Sunaudotas baterijas būtina išimti iš gaminio.
* Neužspauskite maitinimo gnybtų.
* Nedėkite kartu šarminių ir standartinių (anglies-cinko) baterijų ir akumuliatorių.

PASTABA: pirmasis įkrovimas negali būti trumpesnis nei 4 valandos, kad būtų optimaliai išnaudotas baterijos pajėgumas.

**Techninė priežiūra ir valymas:**

* Kai žaislas ilgą laiką nenaudojamas, visada iš jo išimkite baterijas.
* Atsargiai nuvalykite žaislą švaria šluoste.
* Laikykite žaislą atokiau nuo šilumos šaltinių.
* Nenardinkite žaislo į vandenį – galite sugadinti elektroninius komponentus.
* Pakeiskite baterijas, kai jos išsenka.
* Žaislą naudokite esant 5–35°C temperatūrai.
* Imtuvo kategorija 3.



Siųstuvo maitinimas:

DC 2X1.5V/AA/LR6/AM3 / 0.5W

Į rinkinį neįeina

Transporto priemonės maitinimas:


DC 1x3.7V/15W/1200mAh/ Li-Ion baterija + USB Įeina į rinkinį

APSAUGOS GRANDINĖ:

Eksploatavimo metu vidinė galia elektros grandinėje gali būti gana didelė (pavyzdžiui, sukant 360° kampu). Tokiu atveju apsaugos grandinė išjungs transporto priemonę maždaug 1 minutei. Per šį laiką automobilis nereaguos į siųstuvo signalus. Tai nėra defektas, tačiau saugos priemonė, kuri skirta apsaugoti elektroninę grandinę. Praėjus šiam laikui, automobilis vėl pradės veikti normaliai.

Šiuo „Silverlit Toys Manufaktura Ltd“ pareiškia, kad SK17020 tipo radijo įrenginys (20222 modelis) atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas paskelbtas šiuo interneto adresu: [www.silverlit-dumel.pl](http://www.silverlit-dumel.pl/)

Gamintojas pasilieka teisę keisti spalvas ir technines detales.



* 1. Baterijų įdėjimas į siųstuvą:

1 - Atidarykite baterijų skyrių.

2 - Baterijas įdėkite pagal teisingą poliškumą + ir –. 3 - Uždėkite dangtį.

* 1. Informacija apie valties akumuliatorių:

1. – Akumuliatoriaus negalima išimti iš valties korpuso.
2. - Prieš pradėdami žaisti nepamirškite iki galo įkrauti baterijos, naudodami USB įkroviklį.
3. – Po valtimi esantis jutiklis leidžia valčiai aptikti vandenį: valtis plaukia tik tada, kai yra ant vandens.

Paleidimas:

1. - Jei reikia, įsukite anteną į angą, esančią nuotolinio valdymo pulto viršuje.
2. - Įleiskite valtį į vandenį.
3. - Norėdami pajudinti valtį pirmyn arba atgal, paspauskite droselio svirtį pirmyn arba atgal; arba paspauskite gaiduką (priklausomai nuo modelio).
4. - Norėdami pasukti valtį į kairę arba į dešinę, paspauskite valdymo svirtį į kairę arba į dešinę; arba, priklausomai nuo modelio, pasukite vairą; arba pasukite 2 svirtis priešingomis kryptimis.
5. - Norėdami sustabdyti valtį, atleiskite droselio svirtį.
6. – Norint išgauti geriausią pajėgumą, visada nukreipkite anteną į valtį.

PROBLEMŲ SPRENDIMO VADOVAS :

* Įsitikinkite, kad transporto priemonės maitinimas įjungtas.
* Įsitikinkite, kad transporto priemonės akumuliatoriai yra pakankamai įkrauti
* Patikrinkite, ar tinkamai įdėtos nuotolinio valdymo pulto baterijos (laikykitės tinkamos poliarizacijos + ir -)
* Patikrinkite, ar atstumas tarp siųstuvo ir transporto priemonės neviršija 25 m.


8+



**BRĪDINĀJUMS!**

**Aizrīšanās risks:**Komplektā ietilpst mazi elementi.

Nav paredzēts bērniem līdz 3 gadu vecumam.



Saglabājiet instrukciju turpmākai izmantošanai, jo tajā ir ietverta svarīga informācija.

Produkta darbību var traucēt elektromagnētiskais lauks. Šādā gadījumā izslēdziet rotaļlietu un ieslēdziet to no jauna, sekojot lietošanas instrukcijas norādījumiem. Ja darbība neuzlabojas, mainiet atrašanās vietu un spēlējieties ar rotaļlietu citā vietā.

Pilt, millel on kujutatud transport, käsikäru

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Izmantotās, pilnībā izlādētās baterijas un akumulatori ir jāizmet speciāli marķētos konteineros, jānodod īpašo atkritumu savākšanas punktos vai elektrisko ierīču tirgotājiem.



Izmantotās elektriskās ierīces ir otrreizējās izejvielas – tās nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteineros, jo tās var saturēt cilvēku veselībai un videi bīstamas vielas! Lūdzu, aktīvi palīdziet taupīt dabas resursus un aizsargāt vidi, nododot izmantotās ierīces otrreizējās pārstrādes punktos – nolietotu elektrisko ierīču savākšanas vietās.

Produkts atbilst normām 2009/48/EC

**Wiek:** 5 lat +

**Nr TE 20605**

Fabrika: Silverlit Toys Mfy Ltd.

Rm 1102, 98 Granville

Road, Kowloon,

Honkonga

* Vecākam: Lūdzu, iepriekš iepazīstieties ar instrukciju kopā ar bērniem, lietojot produktu pirmo reizi.
* Pirms pacelšanas, apturiet laivu ar tālvadības pulti.
* Turiet rokas, matus un apģērbu tālu no kustīgajām daļām, kad rotaļlieta darbojas.
* Brīdinājums: jebkuras izmaiņas vai modifikācijas, kas veiktas šajā produktā un kas nav skaidri apstiprinātas atbilstošajā atbilstības deklarācijas sadaļā, var atsaukt lietotāja piešķirto lietošanas atļauju.
* Ja akumulatoru nevar uzlādēt, izmēģiniet citu barošanas avotu.
* Produktu drīkst lietot tikai ar esošo USB kabeli.
* Nelietojiet augstas jaudas barošanas avotu akumulatora uzlādēšanai (1A vai vairāk).
* Transformatoram vai akumulatoru lādētājam, kas tiek izmantots kopā ar rotaļlietu, regulāri jāpārbauda vadi, kontaktdakšas, korpusa un citu daļu bojājumi, un, ja tie ir bojāti, tos nedrīkst lietot līdz bojājumu novēršanai.
* Vadi nedrīkst tikt ievietoti elektriskajās kontaktligzdās.

**Brīdinājumi par baterijām:**

* Nelādējiet baterijas, kuras nav paredzētas uzlādēšanai.
* Uzlādējamās baterijas izņemiet no rotaļlietas pirms uzlādes.
* Uzlādējamās baterijas jāuzlādē pieaugušo uzraudzībā.
* Nemiksējiet dažādu veidu baterijas un jaunas baterijas ar vecām.
* Izmantojiet tikai ieteiktā veida baterijas vai to aizstājējus.
* Pievienojot baterijas, pievērsiet uzmanību to polaritātei.
* Izlietotās baterijas izņemiet no rotaļlietas.
* Neapvienojiet bateriju spailes un nemiksējiet sārma, standarta baterijas un akumulatorus.

PIEZĪME: lai optimizētu akumulatora veiktspēju, pirmā uzlāde nedrīkst būt īsāka par 4 stundām.

**Apkope un tīrīšana:**

* Vienmēr izņemiet baterijas no rotaļlietas, ja tā netiek izmantota ilgāku laiku.
* Tīriet rotaļlietu saudzīgi ar tīru drānu.
* Turiet rotaļlietu tālāk no siltuma avotiem.
* Neiegremdējiet rotaļlietu ūdenī – tas var sabojāt elektroniskās sastāvdaļas.
* Nomainiet baterijas, kad tās ir izlādējušās.
* Lietojiet rotaļlietu temperatūrā no 5 līdz 35 grādiem pēc Celsija.
* Uztvērēja kategorija 3.



Raidītāja baterijas:

DC 2X1.5V/AA/LR6/AM3 / 0.5W

Nav iekļautas komplektā

Transportlīdzekļa baterija:


DC 1x3.7V/15W/1200mAh/ Li-Ion baterija + USB Iekļauta komplektā

DROŠĪBA:

Lietojot, iekšējā jauda elektriskajā ķēdē var sasniegt diezgan augstu līmeni (piemēram, 360 grādu griešanas laikā). Šādā gadījumā iekārta tiks izslēgta apmēram uz 1 minūti. Šajā laikā transportlīdzeklis nereģistrēs signālus no raidītāja. Tas nav defekts, bet drošības pasākums elektronisko ķēžu aizsardzībai. Pēc šī perioda transportlīdzeklis atsāks normālu darbību.

Šajā sakarā Silverlit Toys Manufaktura Ltd paziņo, ka radio ierīces tips SK17020 (modelis 20222) atbilst 2014/53/EU direktīvas prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē: [www.silverlit-dumel.pl](http://www.silverlit-dumel.pl).

Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas krāsās un tehniskajos parametros.



* 1. Bateriju uzstādīšana raidītājā:

1 - Atveriet bateriju nodalījumu.  
2 - Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti + un –.  
3 - Aizveriet vāciņu.

* 1. Informācija par laivas akumulatoru:


1 - Akumulatoru nav iespējams izņemt no laivas korpusa.  
2 - Pirms spēles uzsākšanas pārliecinieties, ka akumulators ir maksimāli uzlādēts, izmantojot USB lādētāju.  
3 - Sensors zem laivas ļauj laivai noteikt ūdeni: laiva peld tikai tad, ja tā stāv uz ūdens.

**Uzsākšana**:

1 - Ja nepieciešams, ielieciet antenu atverē uzstādītāja augšējā daļā.  
2 - Novietojiet laivu uz ūdens.  
3 - Lai pārvietotu laivu uz priekšu vai atpakaļ, nospiediet gāzes sviru uz priekšu vai atpakaļ (atkarībā no modeļa).  
4 - Lai pagrieztu laivu pa kreisi vai pa labi, nospiediet stūres sviru pa kreisi vai pa labi; vai, atkarībā no modeļa, pagrieziet stūri; vai pārvietojiet 2 sviras pretējā virzienā.  
5 - Lai apstādinātu laivu, atlaidiet gāzes sviru.  
6 - Lai iegūtu labāku veiktspēju, vienmēr virziet antenu pret laivu.

PROBLĒMU RISINĀŠANAS PAMĀCĪBA:

* Pārliecinieties, ka transportlīdzekļa barošana ir ieslēgta.
* Pārliecinieties, ka akumulatori transportlīdzeklī ir pietiekami uzlādēti.
* Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas ir pareizi ievietotas (ievērojiet polaritāti + un -).
* Pārbaudiet, vai attālums starp raidītāju un transportlīdzekli nepārsniedz 25 m.







**HOIATUS!**

**Lämbumisoht:** komplekt sisaldab pisiosi. Ei sobi alla 3-aastastele lastele.

Hoidke juhend alles, sest see sisaldab olulist teavet.

Elektromagnetväli võib toote tööd häirida. Sellisel juhul lülitage mänguasi välja ja seejärel uuesti sisse, järgides kasutusjuhendis toodud juhiseid. Kui töö ei parane, muutke asukohta ja mängige mänguasjaga mujal.

Kasutatud elektriseadmed on teisene toore – neid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse, sest need võivad sisaldada inimese tervisele ja keskkonnale ohtlikke aineid! Palun aidake meil aktiivselt loodusvarasid säästlikult majandada ja keskkonda kaitsta, viies oma kasutatud seadme taaskasutatavate materjalide, kasutatud elektriseadmete kogumispunkti.



Kasutatud, täielikult tühjenenud patareid ja akud tuleb visata eritähistusega konteineritesse, toimetada spetsiaalsetesse jäätmekogumispunktidesse või elektriseadmete müüjatele.

Toode vastab standradile 2009/48/EÜ.

Silverlit Toys Mfy Ltd. tehas

Rm 1102, 98 Granville

Road, Kowloon,

Hong Kong

Lapsevanemad, enne mänguasja esmakordset kasutamist lugege koos lapsega juhendit.

* Enne paadi maast üles tõstmist peatage see kaugjuhtimispuldi abil.
* Mängimise ajal hoidke oma käed, juuksed ja riided mänguasjast eemal.
* Hoiatus! Sellel tootel tehtavad mis tahes muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole vastavusdeklaratsiooni asjaomases jaotises sõnaselgelt kinnitatud, võivad tühistada kasutajale antud kasutusloa.
* Kui akut ei ole võimalik laadida, proovige teist toiteallikat.
* Toodet võib kasutada üksnes kaasasoleva USB-kaabliga.
* Ärge kasutage aku laadimiseks suure võimsusega toiteallikat (1 A või rohkem).
* Koos mänguasjaga kasutatavat trafot või akulaadijat tuleb regulaarselt kontrollida juhtme, pistiku, korpuse ja muude osade vigastuste suhtes, nende kahjustumise korral ei tohi neid aga kasutada seni, kuni kahjustus on kõrvaldatud.
* Ärge sisestage kaableid pistikupesadesse.

**Hoiatused patareide ja akude kohta**

* Ärge laadige mittelaetavaid patareisid.
* Laetavad akud tuleb enne laadimist eemaldada.
* Laetavaid akusid tuleb laadida täiskasvanu järelevalve all.
* Ärge segage erinevat tüüpi patareisid ega uusi patareisid vanadega.
* Kasutage ainult soovitatud tüüpi või nendega samaväärseid patareisid.
* Jälgige + ja – polaarsust.
* Võtke kasutatud patareid mänguasjast välja.
* Ärge lühistage patareide klemme.
* Ärge segage tavalisi (tsink-süsinik-) ja leelispatareisid ning akusid.

TÄHELEPANU! Esmakordne laadimine peab aku jõudluse optimeerimiseks vältama vähemalt 4 tundi.



Saatja toiteallikas:

2 x 1,5 V / AA / LR6 / AM3 / 0,5 W

Ei ole komplektiga kaasas

**Hooldamine ja puhastamine**

* Võtke patareid alati mänguasjast välja, kui seda pikka aega ei kasutata.
* Puhastage mänguasja õrnalt puhta lapiga.
* Hoidke mänguasi soojusallikatest eemal.
* Ärge kastke mänguasja vette – see võib kahjustada elektroonilisi komponente.
* Vahetage patareid välja, kui need on tühjad.
* Kasutage mänguasja temperatuuril 5–35 °C.
* Vastuvõtja kategooria: 3.

Sõiduki toiteallikas: DC 1 x 3,7 V / 15 W / 1200 mAh / liitiumioonaku + USB


Komplektiga kaasas

KAITSEAHEL

Kasutamise ajal võib elektriahela sisemine võimsus olla üsna suur (näiteks pööramisel 360 kraadi). Sel juhul lülitab ohutusahel sõiduki umbes 1 minutiks välja. Selle aja jooksul ei reageeri auto saatja signaalidele. See ei ole defekt, vaid ohutusmeede elektroonilise vooluringi kaitsmiseks. Pärast selle aja möödumist jätkab auto normaalset tööd.

Tootja Silverlit Toys Mfy Ltd kinnitab käesolevaga, et SK17020 (mudel 20222)-tüüpi raadioseade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav veebilehel www.silverlit- [dumel.pl](http://www.silverlit-dumel.pl/).

Tootja jätab endale õiguse teha värvitoonides ja tehnilistes detailides muudatusi.



Battery not icluded

* 1. Patarei paigaldamine saatjasse

1. Avage patareipesa kaas.
2. Paigaldage patareid õiget polaarsust jälgides.
3. Pange kaas tagasi.

B. Teave paadi aku kohta

1. 1. Akut ei saa paadist eemaldada.
2. 2. Enne mängimise alustamist ärge unustage akut USB-laadijaga täis laadida.
3. 3. Paadi all olev andur võimaldab paadil vett tuvastada: paat liigub ainult siis, kui see on vees.

Start:

1. Vajaduse korral keerake antenn juhtpuldi ülemises osas olevasse avasse.

2. Asetage paat vette.

3. Paadi edasi või tagasi liigutamiseks liigutage gaasihooba ette või taha või vajutage päästikut (olenevalt mudelist).

4. Paadi vasakule või paremale pööramiseks liigutage juhtkangi vasakule või paremale või, olenevalt mudelist, keerake rooli või liigutage kahte hooba vastassuundades.

5. Paadi peatamiseks vabastage gaasihoob.

6. Parima jõudluse saavutamiseks suunake antenn alati paadi poole.

VEAOTSING

* Veenduge, et sõiduki toide on sisse lülitatud.
* Veenduge, et sõiduki akud on piisavalt laetud.
* Kontrollige, kas juhtpuldi patareid on õigesti sisestatud (jälgige + ja – polaarsust).
* Kontrollige, ega saatja ja sõiduki vaheline kaugus ei ületa 25 m.